1. 配电箱分为照明配电箱和？怎么分辨这两个配电箱？
2. BV表示什么意思？
3. 弱电电压一般为？弱电和强电主要区别是？
4. 配管的工程量计算规则是？
5. 配线的工程量计算规则是？
6. 一般建筑安装的配线预留长度是？
7. 接闪器里都包括哪些？
8. 避雷引下线根据安装方式不同可分为哪两种？
9. 什么样的避雷引下线可不设置断接卡子？
10. LEB和SPD分别代表什么？
11. 避雷网的工程量计算规则是？
12. 接地母线是否需要计算附加长度？是多少？
13. 水表节点由哪些组成？
14. 排水管的清通设备由检查井、 和 组成？
15. 排水管最上方必须设置什么？目的是？
16. 钢管的连接方式一般有三种，分别是？
17. 铸铁管的连接方式一般有两种，分别是？
18. 给排水的看图顺序一般是？
19. 管外径用什么字母表示？公称直径呢？二者如何换算？
20. 消防水箱主要起什么作用？
21. 自动喷水灭火系统根据喷头的种类可分为？
22. 试验用消火栓起什么作用？在什么位置上设置？
23. 末端试水系统起什么作用？
24. 开式喷头和闭式喷头的区别是？
25. 预作用系统有什么优点？
26. 通风管道的工程量计算规则？
27. 主管与支管应如何分界？
28. 风管可以不扣什么所占的长度？但必须扣什么所占的长度？